IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Project Number"
Time stamp: "2018-08-01T11:30:23"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20171027_0315(x64) - Exporter 17.2.0.0 - Alternate UI 17.2.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (ENU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (ENU)"

People and organizations
  Person "dsegarra.martinez@porcelanosagrupo.com" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "dsegarra.martinez@porcelanosagrupo.com" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (ENU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (ENU)" | change NOCHANGE | created 1533115309 (2018-08-01T09:21:49Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Project Number" | long name "Project Name" | phase "Project Status"
  IFCSITE "Default" | latitude 42° 21′ 31.181945″ | longitude -71° 3′ 24.263305″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "## Street City, State Zip", "Vila-real", "Valencian", "Community", "Spain"
      IFCBUILDINGSTOREY "Level 1" | long name "Level 1" | elevation 0.
        contains 4 elements
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-596x596mm-100155628" | FLOORING | names: "Floor:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-596x596mm-100155628:210140" | material: layers "Floor:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-596x596mm-100155628" ("100155628_GresPorcelanico_596x596mm_Porcelanosa-Egeo-Blanco" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-596x596mm-100155628" | object type "Basic Wall:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-596x596mm-100155628:210159" | names: "Basic Wall:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-596x596mm-100155628:210145" | material: layers "Basic Wall:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-596x596mm-100155628" ("100155628_GresPorcelanico_596x596mm_Porcelanosa-Egeo-Blanco" 10.5) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-800x800mm-100155629" | FLOORING | names: "Floor:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-800x800mm-100155629:210149" | material: layers "Floor:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-800x800mm-100155629" ("100155629_GresPorcelanico_800x800mm_Porcelanosa-Egeo-Blanco" 11.2) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-800x800mm-100155629" | object type "Basic Wall:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-800x800mm-100155629:210156" | names: "Basic Wall:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-800x800mm-100155629:210154" | material: layers "Basic Wall:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-800x800mm-100155629" ("100155629_GresPorcelanico_800x800mm_Porcelanosa-Egeo-Blanco" 11.2) | property sets: Pset_Data

Types
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-596x596mm-100155628" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-596x596mm-100155628" ("100155628_GresPorcelanico_596x596mm_Porcelanosa-Egeo-Blanco" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-800x800mm-100155629" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-800x800mm-100155629" ("100155629_GresPorcelanico_800x800mm_Porcelanosa-Egeo-Blanco" 11.2) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities

Property sets
  Ecob_Pset_General | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    CategoriaCobie = "Pr_35_93_96_19:Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    CodigoGubimclass = "40.20.20.20" (IFCTEXT)
    CodigoOmniclass = "21-03 20 30 20" (IFCTEXT)
    CodigoUniclass2015 = "Pr_35_93_96_19" (IFCTEXT)
    CodigoUniformat2010 = "C2030.20" (IFCTEXT)
    DescripcionGubimclass = "Pavimentos" (IFCTEXT)
    DescripcionOmniclass = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    DescripcionUniclass2015 = "Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    DescripcionUniformat2010 = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    EstandarObjeto = "eCOB" (IFCTEXT)
    FechaEmision = "17/07/2018" (IFCTEXT)
    ObjetoAutor = "Porcelanosa Grupo" (IFCTEXT)
    ObjetoTitular = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    TipoBimEcob = "Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-596x596mm-100155628" (IFCTEXT)
    UrlTipoBim = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/es/baldosas_ceramicas/egeo_blanco_59.6x59.6.html" (IFCTEXT)
    Version = "RVT2017" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_General | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    CategoriaCobie = "Pr_35_93_96_19:Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    CodigoGubimclass = "40.20.20.20" (IFCTEXT)
    CodigoOmniclass = "21-03 20 30 20" (IFCTEXT)
    CodigoUniclass2015 = "Pr_35_93_96_19" (IFCTEXT)
    CodigoUniformat2010 = "C2030.20" (IFCTEXT)
    DescripcionGubimclass = "Pavimentos" (IFCTEXT)
    DescripcionOmniclass = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    DescripcionUniclass2015 = "Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    DescripcionUniformat2010 = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    EstandarObjeto = "eCOB" (IFCTEXT)
    FechaEmision = "17/07/2018" (IFCTEXT)
    ObjetoAutor = "Porcelanosa Grupo" (IFCTEXT)
    ObjetoTitular = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    TipoBimEcob = "Porcelanosa_Pavimento_GresPorcelanico_Egeo_Blanco-800x800mm-100155629" (IFCTEXT)
    UrlTipoBim = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/es/baldosas_ceramicas/egeo_blanco_80x80.html" (IFCTEXT)
    Version = "RVT2017" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_Products | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    DdP = "Ver UrlDdP para más información." (IFCTEXT)
    Descripcion = "Baldosas cerámicas de Gres Porcelánico Rectificado, serie EGEO de PORCELANOSA, color BLANCO y acabado MATE, de 59600x59600 cm (espesor 10.3 mm.), grupo BIa, según UNE-EN 14411, con una absorción de agua E<=0.5%, un módulo de rotura >40 N/mm² y una fuerza de rotura con un valor medio de 3310 N (Mín. 1300 N)" (IFCTEXT)
    Fabricante = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Modelo = "100155628" (IFCTEXT)
    Nombre = "Egeo Blanco 59.6x59.6 cm" (IFCTEXT)
    UrlDdP = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraDeclaracion/PDF?articulo=100155628&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
    UrlProducto = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraFicha3/PDF?articulo=100155628&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_Products | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    DdP = "Ver UrlDdP para más información." (IFCTEXT)
    Descripcion = "Baldosas cerámicas de Gres Porcelánico Rectificado, serie EGEO de PORCELANOSA, color BLANCO y acabado MATE, de 80000x80000 cm (espesor 11.2 mm.), grupo BIa, según UNE-EN 14411, con una absorción de agua E<=0.5%, un módulo de rotura >40 N/mm² y una fuerza de rotura con un valor medio de 3310 N (Mín. 1300 N)" (IFCTEXT)
    Fabricante = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Modelo = "100155629" (IFCTEXT)
    Nombre = "Egeo Blanco 80x80 cm" (IFCTEXT)
    UrlDdP = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraDeclaracion/PDF?articulo=100155629&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
    UrlProducto = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraFicha3/PDF?articulo=100155629&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    AcabadoSuperficial = "Destonificado, Mármol, Mate, Rectificado" (IFCTEXT)
    ClasificacionFragilidad = "n/a" (IFCTEXT)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ElementoExterior = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Estado = "SP" (IFCTEXT)
    IndiceGlobalRedAcustica_(dBA) = "n/a" (IFCLABEL)
    Inflamabilidad = "Clase 0" (IFCTEXT)
    ReaccionAlFuego = "A1FL" (IFCTEXT)
    Referencia = "SP" (IFCTEXT)
    ResistenciaFuego = "A1" (IFCTEXT)
    TransmitanciaTermica_(W/(m2*K)) = 223.301 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_CoveringCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    AcabadoSuperficial = "Destonificado, Mármol, Mate, Rectificado" (IFCTEXT)
    ClasificacionFragilidad = "n/a" (IFCTEXT)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ElementoExterior = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Estado = "SP" (IFCTEXT)
    IndiceGlobalRedAcustica_(dBA) = "n/a" (IFCLABEL)
    Inflamabilidad = "Clase 0" (IFCTEXT)
    ReaccionAlFuego = "A1FL" (IFCTEXT)
    Referencia = "SP" (IFCTEXT)
    ResistenciaFuego = "A1" (IFCTEXT)
    TransmitanciaTermica_(W/(m2*K)) = 205.3571 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_CoveringFlooring | properties | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    ConSuperficieAntideslizante = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ConSuperficieAntiestatica = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Ifc_Export | properties | on 2 objects (2 IFCCOVERING) | on 2 type objects
    IfcExportAS = "IfcCovering" (IFCTEXT)
    IfcExportType = "FLOORING" (IFCTEXT)
  Pset_Data | properties | on 4 objects (2 IFCCOVERING, 2 IFCWALLSTANDARDCASE)
    FechaInicioGarantia = "SP" (IFCTEXT)
    FechaInstalacion = "SP" (IFCTEXT)
  Pset_Data | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    AbsorcionAgua = "E<=0.5%" (IFCTEXT)
    CalidadSuperficie = "Sin defectos superficiales" (IFCTEXT)
    Coleccion = "Porcelanico" (IFCTEXT)
    Color = "Blanco" (IFCTEXT)
    Componentes = "Arcillas, feldespato y esmalte" (IFCTEXT)
    ContenidoReciclado = ">6.5%" (IFCTEXT)
    Dimensiones_(mm) = "596x596x10.3 mm" (IFCTEXT)
    DuracionGarantia = "3" (IFCTEXT)
    ExpansionHumedad_(mm/m) = "<0.1 mm/m" (IFCTEXT)
    ExpansionTermicaLineal = "<(6.5x10e-6)/°K" (IFCTEXT)
    Forma = "Cuadrado" (IFCTEXT)
    FuerzaRotura_(N) = "Valor Medio: 3310 N (Mín. 1300 N)" (IFCTEXT)
    Garantia = "La garantía establecida para las baldosas cerámicas de PORCELANOSA S.A. cumple con los requisitos legales y normativos establecidos para cada país, siendo como mínimo de un periodo de 3 años, siempre que se cumplan con las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento establecidas para cada situación y que el uso se ajuste al indicado para cada producto" (IFCTEXT)
    Grado = "Primera calidad" (IFCTEXT)
    Grupo = "BIa" (IFCTEXT)
    InstruccionesColocacion = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/resources/pdf/inscol/files/GENCER-Instrucciones-de-Colocacion.pdf" (IFCTEXT)
    Material = "Cerámica" (IFCTEXT)
    ModuloRotura_(N/mm2) = ">40 N/mm²" (IFCTEXT)
    Normativa = "ISO-13006:2012; UNE-EN 14411:2012" (IFCTEXT)
    Resbaladicidad = "Clase 1" (IFCTEXT)
    ResistenciaAbrasion = "5: Medium-External Access" (IFCTEXT)
    ResistenciaChoqueTermico = "Cumple con ISO 10545–12" (IFCTEXT)
    ResistenciaHeladas = "Cumple con ISO 10545-9" (IFCTEXT)
    ResistenciaManchas = "Clase 5: Fácilmente lavable con agua" (IFCTEXT)
    ResistenciaQuimica = "Clase 'A' para piscinas y productos de limpieza (resiste ataques); mínima Clase 'B' para ácidos y bases" (IFCTEXT)
    ResponsableGarantia = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Revision = "SP" (IFCTEXT)
    RugosidadSuperficial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Serie = "Egeo" (IFCTEXT)
    TestRampa = "n/a" (IFCTEXT)
    TipoActivo = "Fijo" (IFCTEXT)
    VersionUniclass2015 = "v1.8" (IFCTEXT)
    VidaUtil = "50" (IFCTEXT)
  Pset_Data | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    AbsorcionAgua = "E<=0.5%" (IFCTEXT)
    CalidadSuperficie = "Sin defectos superficiales" (IFCTEXT)
    Coleccion = "Porcelanico" (IFCTEXT)
    Color = "Blanco" (IFCTEXT)
    Componentes = "Arcillas, feldespato y esmalte" (IFCTEXT)
    ContenidoReciclado = ">6.5%" (IFCTEXT)
    Dimensiones_(mm) = "800x800x11.2 mm" (IFCTEXT)
    DuracionGarantia = "3" (IFCTEXT)
    ExpansionHumedad_(mm/m) = "<0.1 mm/m" (IFCTEXT)
    ExpansionTermicaLineal = "<(6.5x10e-6)/°K" (IFCTEXT)
    Forma = "Cuadrado" (IFCTEXT)
    FuerzaRotura_(N) = "Valor Medio: 3310 N (Mín. 1300 N)" (IFCTEXT)
    Garantia = "La garantía establecida para las baldosas cerámicas de PORCELANOSA S.A. cumple con los requisitos legales y normativos establecidos para cada país, siendo como mínimo de un periodo de 3 años, siempre que se cumplan con las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento establecidas para cada situación y que el uso se ajuste al indicado para cada producto" (IFCTEXT)
    Grado = "Primera calidad" (IFCTEXT)
    Grupo = "BIa" (IFCTEXT)
    InstruccionesColocacion = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/resources/pdf/inscol/files/GENCER-Instrucciones-de-Colocacion.pdf" (IFCTEXT)
    Material = "Cerámica" (IFCTEXT)
    ModuloRotura_(N/mm2) = ">40 N/mm²" (IFCTEXT)
    Normativa = "ISO-13006:2012; UNE-EN 14411:2012" (IFCTEXT)
    Resbaladicidad = "Clase 1" (IFCTEXT)
    ResistenciaAbrasion = "5: Medium-External Access" (IFCTEXT)
    ResistenciaChoqueTermico = "Cumple con ISO 10545–12" (IFCTEXT)
    ResistenciaHeladas = "Cumple con ISO 10545-9" (IFCTEXT)
    ResistenciaManchas = "Clase 5: Fácilmente lavable con agua" (IFCTEXT)
    ResistenciaQuimica = "Clase 'A' para piscinas y productos de limpieza (resiste ataques); mínima Clase 'B' para ácidos y bases" (IFCTEXT)
    ResponsableGarantia = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Revision = "SP" (IFCTEXT)
    RugosidadSuperficial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Serie = "Egeo" (IFCTEXT)
    TestRampa = "n/a" (IFCTEXT)
    TipoActivo = "Fijo" (IFCTEXT)
    VersionUniclass2015 = "v1.8" (IFCTEXT)
    VidaUtil = "50" (IFCTEXT)
  Pset_Data | properties | on 1 type object
    AbsorcionAgua = "E<=0.5%" (IFCTEXT)
    CalidadSuperficie = "Sin defectos superficiales" (IFCTEXT)
    Coleccion = "Porcelanico" (IFCTEXT)
    Color = "Blanco" (IFCTEXT)
    Componentes = "Arcillas, feldespato y esmalte" (IFCTEXT)
    ContenidoReciclado = ">6.5%" (IFCTEXT)
    Dimensiones_(mm) = "596x596x10.3 mm" (IFCTEXT)
    DuracionGarantia = "3" (IFCTEXT)
    ExpansionHumedad_(mm/m) = "<0.1 mm/m" (IFCTEXT)
    ExpansionTermicaLineal = "<(6.5x10e-6)/°K" (IFCTEXT)
    Forma = "Cuadrado" (IFCTEXT)
    FuerzaRotura_(N) = "Valor Medio: 3310 N (Mín. 1300 N)" (IFCTEXT)
    Garantia = "La garantía establecida para las baldosas cerámicas de PORCELANOSA S.A. cumple con los requisitos legales y normativos establecidos para cada país, siendo como mínimo de un periodo de 3 años, siempre que se cumplan con las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento establecidas para cada situación y que el uso se ajuste al indicado para cada producto" (IFCTEXT)
    Grado = "Primera calidad" (IFCTEXT)
    Grupo = "BIa" (IFCTEXT)
    InstruccionesColocacion = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/resources/pdf/inscol/files/GENCER-Instrucciones-de-Colocacion.pdf" (IFCTEXT)
    Material = "Cerámica" (IFCTEXT)
    ModuloRotura_(N/mm2) = ">40 N/mm²" (IFCTEXT)
    Normativa = "ISO-13006:2012; UNE-EN 14411:2012" (IFCTEXT)
    ResistenciaAbrasion = "5: Medium-External Access" (IFCTEXT)
    ResistenciaChoqueTermico = "Cumple con ISO 10545–12" (IFCTEXT)
    ResistenciaHeladas = "Cumple con ISO 10545-9" (IFCTEXT)
    ResistenciaManchas = "Clase 5: Fácilmente lavable con agua" (IFCTEXT)
    ResistenciaQuimica = "Clase 'A' para piscinas y productos de limpieza (resiste ataques); mínima Clase 'B' para ácidos y bases" (IFCTEXT)
    ResponsableGarantia = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Revision = "SP" (IFCTEXT)
    RugosidadSuperficial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Serie = "Egeo" (IFCTEXT)
    TestRampa = "n/a" (IFCTEXT)
    TipoActivo = "Fijo" (IFCTEXT)
    VersionUniclass2015 = "v1.8" (IFCTEXT)
    VidaUtil = "50" (IFCTEXT)
  Pset_Data | properties | on 1 type object
    AbsorcionAgua = "E<=0.5%" (IFCTEXT)
    CalidadSuperficie = "Sin defectos superficiales" (IFCTEXT)
    Coleccion = "Porcelanico" (IFCTEXT)
    Color = "Blanco" (IFCTEXT)
    Componentes = "Arcillas, feldespato y esmalte" (IFCTEXT)
    ContenidoReciclado = ">6.5%" (IFCTEXT)
    Dimensiones_(mm) = "800x800x11.2 mm" (IFCTEXT)
    DuracionGarantia = "3" (IFCTEXT)
    ExpansionHumedad_(mm/m) = "<0.1 mm/m" (IFCTEXT)
    ExpansionTermicaLineal = "<(6.5x10e-6)/°K" (IFCTEXT)
    Forma = "Cuadrado" (IFCTEXT)
    FuerzaRotura_(N) = "Valor Medio: 3310 N (Mín. 1300 N)" (IFCTEXT)
    Garantia = "La garantía establecida para las baldosas cerámicas de PORCELANOSA S.A. cumple con los requisitos legales y normativos establecidos para cada país, siendo como mínimo de un periodo de 3 años, siempre que se cumplan con las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento establecidas para cada situación y que el uso se ajuste al indicado para cada producto" (IFCTEXT)
    Grado = "Primera calidad" (IFCTEXT)
    Grupo = "BIa" (IFCTEXT)
    InstruccionesColocacion = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/resources/pdf/inscol/files/GENCER-Instrucciones-de-Colocacion.pdf" (IFCTEXT)
    Material = "Cerámica" (IFCTEXT)
    ModuloRotura_(N/mm2) = ">40 N/mm²" (IFCTEXT)
    Normativa = "ISO-13006:2012; UNE-EN 14411:2012" (IFCTEXT)
    ResistenciaAbrasion = "5: Medium-External Access" (IFCTEXT)
    ResistenciaChoqueTermico = "Cumple con ISO 10545–12" (IFCTEXT)
    ResistenciaHeladas = "Cumple con ISO 10545-9" (IFCTEXT)
    ResistenciaManchas = "Clase 5: Fácilmente lavable con agua" (IFCTEXT)
    ResistenciaQuimica = "Clase 'A' para piscinas y productos de limpieza (resiste ataques); mínima Clase 'B' para ácidos y bases" (IFCTEXT)
    ResponsableGarantia = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Revision = "SP" (IFCTEXT)
    RugosidadSuperficial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Serie = "Egeo" (IFCTEXT)
    TestRampa = "n/a" (IFCTEXT)
    TipoActivo = "Fijo" (IFCTEXT)
    VersionUniclass2015 = "v1.8" (IFCTEXT)
    VidaUtil = "50" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_BaseQuantities | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Anchura_(mm) = 596. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Area_(m2) = 0.355216 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Longitud_(mm) = 596. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Perimetro_(mm) = 2384. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Ecob_Pset_BaseQuantities | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Anchura_(mm) = 800. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Area_(m2) = 0.64 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Longitud_(mm) = 800. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Perimetro_(mm) = 3200. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Ecob_Pset_BaseQuantities | properties | on 1 type object
    Altura_(mm) = 596. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Area_(m2) = 0.355216 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Espesor_(mm) = 10.3 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longitud_(mm) = 596. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Ecob_Pset_BaseQuantities | properties | on 1 type object
    Altura_(mm) = 800. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Area_(m2) = 0.64 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Espesor_(mm) = 11.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longitud_(mm) = 800. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]