IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Project Number"
Time stamp: "2018-08-23T15:55:57"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20171027_0315(x64) - Exporter 17.2.0.0 - Alternate UI 17.2.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (ENU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (ENU)"

People and organizations
  Person "dsegarra.martinez@porcelanosagrupo.com" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "dsegarra.martinez@porcelanosagrupo.com" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (ENU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (ENU)" | change NOCHANGE | created 1535031146 (2018-08-23T13:32:26Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Project Number" | long name "Project Name" | phase "Project Status"
  IFCSITE "Default" | latitude 42° 21′ 31.181945″ | longitude -71° 3′ 24.263305″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "## Street City, State Zip", "Vila-real", "Valencian", "Community", "Spain"
      IFCBUILDINGSTOREY "Level 1" | long name "Level 1" | elevation 0.
        contains 59 elements
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-596x596mm-100155919" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-596x596mm-100155919:202324" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-596x596mm-100155919" ("596x596mm_GresPorcelanico_Gray_Venis-Newport-Dark" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-596x596mm-100155919" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-596x596mm-100155919:209956" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-596x596mm-100155919:202329" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-596x596mm-100155919" ("596x596mm_GresPorcelanico_Gray_Venis-Newport-Dark" 10.5) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-596x596mm-100155173" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-596x596mm-100155173:209775" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-596x596mm-100155173" ("100155173_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-Beige" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-596x596mm-100155173" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-596x596mm-100155173:210038" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-596x596mm-100155173:209780" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-596x596mm-100155173" ("100155173_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-Beige" 10.5) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100155175" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100155175:209796" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100155175" ("100155175_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-Natural" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100155175" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100155175:209636" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100155175:209801" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100155175" ("100155175_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-Natural" 10.5) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-596x596mm-100155940" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-596x596mm-100155940:209805" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-596x596mm-100155940" ("100155940_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-Gray" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-596x596mm-100155940" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-596x596mm-100155940:209864" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-596x596mm-100155940:209810" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-596x596mm-100155940" ("100155940_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-Gray" 10.5) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-596x596mm-100155941" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-596x596mm-100155941:213635" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-596x596mm-100155941" ("100155941_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-White" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-596x596mm-100155941" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-596x596mm-100155941:213769" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-596x596mm-100155941:213640" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-596x596mm-100155941" ("100155941_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-White" 10.5) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100157891" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100157891:213653" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100157891" ("100157891_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-Natural-C3" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100157891" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100157891:213904" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100157891:213658" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100157891" ("100157891_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-Natural-C3" 10.5) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-800x800mm-100184069" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-800x800mm-100184069:214533" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-800x800mm-100184069" ("100184069_GresPorcelanico_800x800mm_Venis-Newport-Beige" 11.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-800x800mm-100184069" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-800x800mm-100184069:214561" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-800x800mm-100184069:214538" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-800x800mm-100184069" ("100184069_GresPorcelanico_800x800mm_Venis-Newport-Beige" 11.5) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-800x800mm-100165480" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-800x800mm-100165480:214679" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-800x800mm-100165480" ("100165480_GresPorcelanico_800x800mm_Venis-Newport-Dark-Gray" 11.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-800x800mm-100165480" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-800x800mm-100165480:214761" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-800x800mm-100165480:214684" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-800x800mm-100165480" ("100165480_GresPorcelanico_800x800mm_Venis-Newport-Dark-Gray" 11.5) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-800x800mm-100165481" | CLADDING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-800x800mm-100165481:214697" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-800x800mm-100165481" ("100165481_GresPorcelanico_800x800mm_Venis-Newport-Gray" 11.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-800x800mm-100165481" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-800x800mm-100165481:214883" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-800x800mm-100165481:214702" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-800x800mm-100165481" ("100165481_GresPorcelanico_800x800mm_Venis-Newport-Gray" 11.5) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-800x800mm-100172693" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-800x800mm-100172693:214715" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-800x800mm-100172693" ("100172693_GresPorcelanico_800x800mm_Venis-Newport-Natural" 11.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-800x800mm-100172693" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-800x800mm-100172693:215005" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-800x800mm-100172693:214720" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-800x800mm-100172693" ("100172693_GresPorcelanico_800x800mm_Venis-Newport-Natural" 11.5) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-443x443mm-100157853" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-443x443mm-100157853:214733" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-443x443mm-100157853" ("100157853_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-Beige" 9.4) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-443x443mm-100157853" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-443x443mm-100157853:215127" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-443x443mm-100157853:214738" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-443x443mm-100157853" ("100157853_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-Beige" 9.4) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100157854" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100157854:215246" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100157854" ("100157854_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-Natural" 9.4) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100157854" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100157854:215308" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100157854:215251" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100157854" ("100157854_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-Natural" 9.4) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-443x443mm-100173595" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-443x443mm-100173595:215264" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-443x443mm-100173595" ("100173595_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-White" 9.4) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-443x443mm-100173595" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-443x443mm-100173595:215429" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-443x443mm-100173595:215269" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-443x443mm-100173595" ("100173595_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-White" 9.4) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-450x900mm-100188693" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-450x900mm-100188693:215710" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-450x900mm-100188693" ("100188693_GresPorcelanico_450x900mm_Venis-Newport-Natural" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-450x900mm-100188693" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-450x900mm-100188693:215784" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-450x900mm-100188693:215715" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-450x900mm-100188693" ("100188693_GresPorcelanico_450x900mm_Venis-Newport-Natural" 10.5) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-400x800mm-100216163" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-400x800mm-100216163:218968" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-400x800mm-100216163:218775" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-400x800mm-100216163" ("100216163_GresPorcelanico_400x800mm_Venis-Newport-Beige" 10.) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Dark_Gray-333x592mm-100216369" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Dark_Gray-333x592mm-100216369:218970" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Dark_Gray-333x592mm-100216369:218776" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Dark_Gray-333x592mm-100216369" ("100216369_Monoporosa_333x592mm_Venis-Newport-Dark-Gray" 8.6) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-400x800mm-100216176" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-400x800mm-100216176:218972" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-400x800mm-100216176:218777" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-400x800mm-100216176" ("100216176_GresPorcelanico_400x800mm_Venis-Newport-Dark-Gray" 10.) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-443x443mm-100216164" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-443x443mm-100216164:218974" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-443x443mm-100216164:218778" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-443x443mm-100216164" ("100216164_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-Dark-Gray" 9.4) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-400x800mm-100216194" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-400x800mm-100216194:218976" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-400x800mm-100216194:218779" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-400x800mm-100216194" ("100216194_GresPorcelanico_400x800mm_Venis-Newport-Gray" 40.) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-443x443mm-100216181" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-443x443mm-100216181:218978" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-443x443mm-100216181:218780" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-443x443mm-100216181" ("100216181_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-Gray" 9.4) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-400x800mm-100216201" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-400x800mm-100216201:218980" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-400x800mm-100216201:218781" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-400x800mm-100216201" ("100216201_GresPorcelanico_400x800mm_Venis-Newport-Natural" 10.) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100215407" | object type "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100215407:218982" | names: "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100215407:218782" | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100215407" ("443x443mm_GresPorcelanico_3_Venis-Newport-Natural-C" 9.4) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_White-333x592mm-100216408" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_White-333x592mm-100216408:218984" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_White-333x592mm-100216408:218783" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_White-333x592mm-100216408" ("100216408_Monoporosa_333x592mm_Venis-Newport-White" 9.6) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-400x800mm-100216163" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-400x800mm-100216163:218786" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-400x800mm-100216163" ("100216163_GresPorcelanico_400x800mm_Venis-Newport-Beige" 10.) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-400x800mm-100216176" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-400x800mm-100216176:218794" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-400x800mm-100216176" ("100216176_GresPorcelanico_400x800mm_Venis-Newport-Dark-Gray" 10.) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-443x443mm-100216164" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-443x443mm-100216164:218802" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-443x443mm-100216164" ("100216164_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-Dark-Gray" 9.4) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-400x800mm-100216194" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-400x800mm-100216194:218810" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-400x800mm-100216194" ("100216194_GresPorcelanico_400x800mm_Venis-Newport-Gray" 10.) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-443x443mm-100216181" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-443x443mm-100216181:218818" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-443x443mm-100216181" ("100216181_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-Gray" 9.4) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-400x800mm-100216201" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-400x800mm-100216201:218826" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-400x800mm-100216201" ("100216201_GresPorcelanico_400x800mm_Venis-Newport-Natural" 10.) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCCOVERING | object type "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100215407" | FLOORING | names: "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100215407:218834" | material: layers "Floor:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100215407" ("443x443mm_GresPorcelanico_3_Venis-Newport-Natural-C" 9.4) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Pset_CoveringFlooring, Ifc_Export, Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Beige-333x1000mm-100155774" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Beige-333x1000mm-100155774:223598" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Beige-333x1000mm-100155774:223582" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Beige-333x1000mm-100155774" ("100155774_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Old-Beige" 12.) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Dark_Gray-333x1000mm-100155775" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Dark_Gray-333x1000mm-100155775:223599" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Dark_Gray-333x1000mm-100155775:223584" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Dark_Gray-333x1000mm-100155775" ("100155775_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Old-Dark-Gray" 12.) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Gray-333x1000mm-100155776" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Gray-333x1000mm-100155776:223600" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Gray-333x1000mm-100155776:223586" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Gray-333x1000mm-100155776" ("100155776_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Old-Gray" 12.) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Natural-333x1000mm-100155777" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Natural-333x1000mm-100155777:223601" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Natural-333x1000mm-100155777:223588" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Natural-333x1000mm-100155777" ("100155777_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Old-Natural" 12.) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_White-333x1000mm-100155778" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_White-333x1000mm-100155778:223602" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_White-333x1000mm-100155778:223590" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_White-333x1000mm-100155778" ("100155778_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Old-White" 12.) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Beige-333x592mm-100157818" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Beige-333x592mm-100157818:223603" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Beige-333x592mm-100157818:223592" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Beige-333x592mm-100157818" ("100157818_Monoporosa_333x592mm_Venis-Old-Beige" 8.6) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Natural-333x592mm-100157819" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Natural-333x592mm-100157819:223604" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Natural-333x592mm-100157819:223593" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Natural-333x592mm-100157819" ("100157819_Monoporosa_333x592mm_Venis-Old-Natural" 8.6) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_White-333x592mm-100216416" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_White-333x592mm-100216416:223605" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_White-333x592mm-100216416:223594" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_White-333x592mm-100216416" ("100216416_Monoporosa_333x592mm_Venis-Old-White" 8.6) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Beige-333x592mm-100157847" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Beige-333x592mm-100157847:214305" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Beige-333x592mm-100157847:224500" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Beige-333x592mm-100157847" ("100157847_Monoporosa_333x592mm_Venis-Newport-Beige" 8.6) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_White-333x1000mm-100155773" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_White-333x1000mm-100155773:213681" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_White-333x1000mm-100155773:224548" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_White-333x1000mm-100155773" ("100155773_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Newport-White" 9.2) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Natural-333x1000mm-100155174" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Natural-333x1000mm-100155174:210333" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Natural-333x1000mm-100155174:224595" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Natural-333x1000mm-100155174" ("100155174_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Newport-Natural" 9.2) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Gray-333x1000mm-100155772" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Gray-333x1000mm-100155772:210911" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Gray-333x1000mm-100155772:224602" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Gray-333x1000mm-100155772" ("100155772_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Newport-Gray" 9.2) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Dark_Gray-333x1000mm-100155771" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Dark_Gray-333x1000mm-100155771:211001" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Dark_Gray-333x1000mm-100155771:224611" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Dark_Gray-333x1000mm-100155771" ("333x1000mm_Monoporosa_Gray_Venis-Newport-Dark" 9.2) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Beige-333x1000mm-100155172" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Beige-333x1000mm-100155172:212254" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Beige-333x1000mm-100155172:224618" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Beige-333x1000mm-100155172" ("100155172_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Newport-Beige" 9.2) | property sets: Pset_Data
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Natural-333x592mm-100157817" | object type "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Natural-333x592mm-100157817:214455" | names: "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Natural-333x592mm-100157817:225167" | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Natural-333x592mm-100157817" ("100157817_Monoporosa_333x592mm_Venis-Newport-Natural" 8.6) | property sets: Pset_Data

Types
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-596x596mm-100155919" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-596x596mm-100155919" ("596x596mm_GresPorcelanico_Gray_Venis-Newport-Dark" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-596x596mm-100155173" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-596x596mm-100155173" ("100155173_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-Beige" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100155175" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100155175" ("100155175_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-Natural" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-596x596mm-100155940" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-596x596mm-100155940" ("100155940_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-Gray" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-596x596mm-100155941" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-596x596mm-100155941" ("100155941_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-White" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100157891" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-596x596mm-100157891" ("100157891_GresPorcelanico_596x596mm_Venis-Newport-Natural-C3" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-800x800mm-100184069" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-800x800mm-100184069" ("100184069_GresPorcelanico_800x800mm_Venis-Newport-Beige" 11.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-800x800mm-100165480" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-800x800mm-100165480" ("100165480_GresPorcelanico_800x800mm_Venis-Newport-Dark-Gray" 11.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-800x800mm-100165481" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-800x800mm-100165481" ("100165481_GresPorcelanico_800x800mm_Venis-Newport-Gray" 11.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-800x800mm-100172693" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-800x800mm-100172693" ("100172693_GresPorcelanico_800x800mm_Venis-Newport-Natural" 11.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-443x443mm-100157853" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-443x443mm-100157853" ("100157853_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-Beige" 9.4) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100157854" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100157854" ("100157854_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-Natural" 9.4) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-443x443mm-100173595" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-443x443mm-100173595" ("100173595_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-White" 9.4) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-450x900mm-100188693" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-450x900mm-100188693" ("100188693_GresPorcelanico_450x900mm_Venis-Newport-Natural" 10.5) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-400x800mm-100216163" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-400x800mm-100216163" ("100216163_GresPorcelanico_400x800mm_Venis-Newport-Beige" 10.) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Dark_Gray-333x592mm-100216369" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Dark_Gray-333x592mm-100216369" ("100216369_Monoporosa_333x592mm_Venis-Newport-Dark-Gray" 8.6) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-400x800mm-100216176" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-400x800mm-100216176" ("100216176_GresPorcelanico_400x800mm_Venis-Newport-Dark-Gray" 10.) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-443x443mm-100216164" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-443x443mm-100216164" ("100216164_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-Dark-Gray" 9.4) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-400x800mm-100216194" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-400x800mm-100216194" ("100216194_GresPorcelanico_400x800mm_Venis-Newport-Gray" 40.) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-443x443mm-100216181" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-443x443mm-100216181" ("100216181_GresPorcelanico_443x443mm_Venis-Newport-Gray" 9.4) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-400x800mm-100216201" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-400x800mm-100216201" ("100216201_GresPorcelanico_400x800mm_Venis-Newport-Natural" 10.) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100215407" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-443x443mm-100215407" ("443x443mm_GresPorcelanico_3_Venis-Newport-Natural-C" 9.4) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_White-333x592mm-100216408" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_White-333x592mm-100216408" ("100216408_Monoporosa_333x592mm_Venis-Newport-White" 9.6) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Beige-333x1000mm-100155774" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Beige-333x1000mm-100155774" ("100155774_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Old-Beige" 12.) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Dark_Gray-333x1000mm-100155775" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Dark_Gray-333x1000mm-100155775" ("100155775_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Old-Dark-Gray" 12.) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Gray-333x1000mm-100155776" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Gray-333x1000mm-100155776" ("100155776_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Old-Gray" 12.) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Natural-333x1000mm-100155777" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Natural-333x1000mm-100155777" ("100155777_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Old-Natural" 12.) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_White-333x1000mm-100155778" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_White-333x1000mm-100155778" ("100155778_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Old-White" 12.) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Beige-333x592mm-100157818" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Beige-333x592mm-100157818" ("100157818_Monoporosa_333x592mm_Venis-Old-Beige" 8.6) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Natural-333x592mm-100157819" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_Natural-333x592mm-100157819" ("100157819_Monoporosa_333x592mm_Venis-Old-Natural" 8.6) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_White-333x592mm-100216416" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Old_White-333x592mm-100216416" ("100216416_Monoporosa_333x592mm_Venis-Old-White" 8.6) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Beige-333x592mm-100157847" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Beige-333x592mm-100157847" ("100157847_Monoporosa_333x592mm_Venis-Newport-Beige" 8.6) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_White-333x1000mm-100155773" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_White-333x1000mm-100155773" ("100155773_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Newport-White" 9.2) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Natural-333x1000mm-100155174" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Natural-333x1000mm-100155174" ("100155174_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Newport-Natural" 9.2) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Gray-333x1000mm-100155772" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Gray-333x1000mm-100155772" ("100155772_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Newport-Gray" 9.2) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Dark_Gray-333x1000mm-100155771" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Dark_Gray-333x1000mm-100155771" ("333x1000mm_Monoporosa_Gray_Venis-Newport-Dark" 9.2) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Beige-333x1000mm-100155172" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Beige-333x1000mm-100155172" ("100155172_Monoporosa_333x1000mm_Venis-Newport-Beige" 9.2) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities
  IFCWALLTYPE "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Natural-333x592mm-100157817" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basic Wall:Venis_RevestimientoVertical_Monoporosa_Newport_Natural-333x592mm-100157817" ("100157817_Monoporosa_333x592mm_Venis-Newport-Natural" 8.6) | property sets: Ecob_Pset_General, Ecob_Pset_Products, Pset_CoveringCommon, Ifc_Export, Pset_Data, Ecob_Pset_BaseQuantities

Property sets
  Ecob_Pset_General | properties | on 2 objects (2 IFCCOVERING) | on 1 type object
    CategoriaCobie = "Pr_35_93_96_19:Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    CodigoGubimclass = "40.20.20.20" (IFCTEXT)
    CodigoOmniclass = "21-03 20 30 20" (IFCTEXT)
    CodigoUniclass2015 = "Pr_35_93_96_19" (IFCTEXT)
    CodigoUniformat2010 = "C2030.20" (IFCTEXT)
    DescripcionGubimclass = "Pavimentos" (IFCTEXT)
    DescripcionOmniclass = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    DescripcionUniclass2015 = "Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    DescripcionUniformat2010 = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    EstandarObjeto = "eCOB" (IFCTEXT)
    FechaEmision = "23/08/2018" (IFCTEXT)
    ObjetoAutor = "Porcelanosa Grupo" (IFCTEXT)
    ObjetoTitular = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    TipoBimEcob = "Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-400x800mm-100216201" (IFCTEXT)
    UrlTipoBim = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/es/baldosas_ceramicas/newport_natural_40x80.html" (IFCTEXT)
    Version = "RVT2017" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_General | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    CategoriaCobie = "Pr_35_93_96_19:Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    CodigoGubimclass = "40.20.20.20" (IFCTEXT)
    CodigoOmniclass = "21-03 20 30 20" (IFCTEXT)
    CodigoUniclass2015 = "Pr_35_93_96_19" (IFCTEXT)
    CodigoUniformat2010 = "C2030.20" (IFCTEXT)
    DescripcionGubimclass = "Pavimentos" (IFCTEXT)
    DescripcionOmniclass = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    DescripcionUniclass2015 = "Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    DescripcionUniformat2010 = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    EstandarObjeto = "eCOB" (IFCTEXT)
    FechaEmision = "23/08/2018" (IFCTEXT)
    ObjetoAutor = "Porcelanosa Grupo" (IFCTEXT)
    ObjetoTitular = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    TipoBimEcob = "Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Gray-596x596mm-100155940" (IFCTEXT)
    UrlTipoBim = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/es/baldosas_ceramicas/newport_gray_59.6x59.6.html" (IFCTEXT)
    Version = "RVT2017" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_General | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    CategoriaCobie = "Pr_35_93_96_19:Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    CodigoGubimclass = "40.20.20.20" (IFCTEXT)
    CodigoOmniclass = "21-03 20 30 20" (IFCTEXT)
    CodigoUniclass2015 = "Pr_35_93_96_19" (IFCTEXT)
    CodigoUniformat2010 = "C2030.20" (IFCTEXT)
    DescripcionGubimclass = "Pavimentos" (IFCTEXT)
    DescripcionOmniclass = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    DescripcionUniclass2015 = "Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    DescripcionUniformat2010 = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    EstandarObjeto = "eCOB" (IFCTEXT)
    FechaEmision = "23/08/2018" (IFCTEXT)
    ObjetoAutor = "Porcelanosa Grupo" (IFCTEXT)
    ObjetoTitular = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    TipoBimEcob = "Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-596x596mm-100155173" (IFCTEXT)
    UrlTipoBim = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/es/baldosas_ceramicas/newport_beige_59.6x59.6.html" (IFCTEXT)
    Version = "RVT2017" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_General | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    CategoriaCobie = "Pr_35_93_96_19:Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    CodigoGubimclass = "40.20.20.20" (IFCTEXT)
    CodigoOmniclass = "21-03 20 30 20" (IFCTEXT)
    CodigoUniclass2015 = "Pr_35_93_96_19" (IFCTEXT)
    CodigoUniformat2010 = "C2030.20" (IFCTEXT)
    DescripcionGubimclass = "Pavimentos" (IFCTEXT)
    DescripcionOmniclass = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    DescripcionUniclass2015 = "Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    DescripcionUniformat2010 = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    EstandarObjeto = "eCOB" (IFCTEXT)
    FechaEmision = "23/08/2018" (IFCTEXT)
    ObjetoAutor = "Porcelanosa Grupo" (IFCTEXT)
    ObjetoTitular = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    TipoBimEcob = "Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-596x596mm-100155919" (IFCTEXT)
    UrlTipoBim = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/es/baldosas_ceramicas/newport_dark_gray_59.6x59.6.html" (IFCTEXT)
    Version = "RVT2017" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_General | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    CategoriaCobie = "Pr_35_93_96_19:Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    CodigoGubimclass = "40.20.20.20" (IFCTEXT)
    CodigoOmniclass = "21-03 20 30 20" (IFCTEXT)
    CodigoUniclass2015 = "Pr_35_93_96_19" (IFCTEXT)
    CodigoUniformat2010 = "C2030.20" (IFCTEXT)
    DescripcionGubimclass = "Pavimentos" (IFCTEXT)
    DescripcionOmniclass = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    DescripcionUniclass2015 = "Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    DescripcionUniformat2010 = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    EstandarObjeto = "eCOB" (IFCTEXT)
    FechaEmision = "23/08/2018" (IFCTEXT)
    ObjetoAutor = "Porcelanosa Grupo" (IFCTEXT)
    ObjetoTitular = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    TipoBimEcob = "Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_White-596x596mm-100155941" (IFCTEXT)
    UrlTipoBim = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/es/baldosas_ceramicas/newport_white_59.6x59.6.html" (IFCTEXT)
    Version = "RVT2017" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_General | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    CategoriaCobie = "Pr_35_93_96_19:Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    CodigoGubimclass = "40.20.20.20" (IFCTEXT)
    CodigoOmniclass = "21-03 20 30 20" (IFCTEXT)
    CodigoUniclass2015 = "Pr_35_93_96_19" (IFCTEXT)
    CodigoUniformat2010 = "C2030.20" (IFCTEXT)
    DescripcionGubimclass = "Pavimentos" (IFCTEXT)
    DescripcionOmniclass = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    DescripcionUniclass2015 = "Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    DescripcionUniformat2010 = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    EstandarObjeto = "eCOB" (IFCTEXT)
    FechaEmision = "23/08/2018" (IFCTEXT)
    ObjetoAutor = "Porcelanosa Grupo" (IFCTEXT)
    ObjetoTitular = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    TipoBimEcob = "Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Beige-443x443mm-100157853" (IFCTEXT)
    UrlTipoBim = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/es/baldosas_ceramicas/newport_beige_44.3x44.3.html" (IFCTEXT)
    Version = "RVT2017" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_General | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    CategoriaCobie = "Pr_35_93_96_19:Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    CodigoGubimclass = "40.20.20.20" (IFCTEXT)
    CodigoOmniclass = "21-03 20 30 20" (IFCTEXT)
    CodigoUniclass2015 = "Pr_35_93_96_19" (IFCTEXT)
    CodigoUniformat2010 = "C2030.20" (IFCTEXT)
    DescripcionGubimclass = "Pavimentos" (IFCTEXT)
    DescripcionOmniclass = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    DescripcionUniclass2015 = "Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    DescripcionUniformat2010 = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    EstandarObjeto = "eCOB" (IFCTEXT)
    FechaEmision = "23/08/2018" (IFCTEXT)
    ObjetoAutor = "Porcelanosa Grupo" (IFCTEXT)
    ObjetoTitular = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    TipoBimEcob = "Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Dark_Gray-800x800mm-100165480" (IFCTEXT)
    UrlTipoBim = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/es/baldosas_ceramicas/newport_dark_gray_40c-p_80x80.html" (IFCTEXT)
    Version = "RVT2017" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_General | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    CategoriaCobie = "Pr_35_93_96_19:Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    CodigoGubimclass = "40.20.20.20" (IFCTEXT)
    CodigoOmniclass = "21-03 20 30 20" (IFCTEXT)
    CodigoUniclass2015 = "Pr_35_93_96_19" (IFCTEXT)
    CodigoUniformat2010 = "C2030.20" (IFCTEXT)
    DescripcionGubimclass = "Pavimentos" (IFCTEXT)
    DescripcionOmniclass = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    DescripcionUniclass2015 = "Ceramic Tiles" (IFCTEXT)
    DescripcionUniformat2010 = "Tile Flooring" (IFCTEXT)
    EstandarObjeto = "eCOB" (IFCTEXT)
    FechaEmision = "23/08/2018" (IFCTEXT)
    ObjetoAutor = "Porcelanosa Grupo" (IFCTEXT)
    ObjetoTitular = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    TipoBimEcob = "Venis_Pavimento_GresPorcelanico_Newport_Natural-450x900mm-100188693" (IFCTEXT)
    UrlTipoBim = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/es/baldosas_ceramicas/newport_natural_45x90.html" (IFCTEXT)
    Version = "RVT2017" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_General: 29 more contents on 12 objects not shown
  Ecob_Pset_Products | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    DdP = "Ver UrlDdP para más información." (IFCTEXT)
    Descripcion = "Baldosas cerámicas de Gres Porcelánico Rectificado, serie NEWPORT de VENIS, color GRIS y acabado MATE, de 59600x59600 cm (espesor 10.5 mm.), grupo BIa, según UNE-EN 14411, con una absorción de agua E<=0.5%, un módulo de rotura >40 N/mm², una fuerza de rotura con un valor medio de 3310 N (Mín. 1300 N) y una resistencia al deslizamiento R-10" (IFCTEXT)
    Fabricante = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Modelo = "100155919" (IFCTEXT)
    Nombre = "Newport Gray 59.6x59.6 cm" (IFCTEXT)
    UrlDdP = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraDeclaracion/PDF?articulo=100155940&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
    UrlProducto = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraFicha3/PDF?articulo=100155940&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_Products | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    DdP = "Ver UrlDdP para más información." (IFCTEXT)
    Descripcion = "Baldosas cerámicas de Gres Porcelánico Rectificado, serie NEWPORT de VENIS, color BEIGE y acabado MATE, de 59600x59600 cm (espesor 10.5 mm.), grupo BIa, según UNE-EN 14411, con una absorción de agua E<=0.5%, un módulo de rotura >40 N/mm², una fuerza de rotura con un valor medio de 3310 N (Mín. 1300 N) y una resistencia al deslizamiento R-10" (IFCTEXT)
    Fabricante = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Modelo = "100155173" (IFCTEXT)
    Nombre = "Newport Beige 59.6x59.6 cm" (IFCTEXT)
    UrlDdP = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraDeclaracion/PDF?articulo=100155173&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
    UrlProducto = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraFicha3/PDF?articulo=100155173&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_Products | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    DdP = "Ver UrlDdP para más información." (IFCTEXT)
    Descripcion = "Baldosas cerámicas de Gres Porcelánico Rectificado, serie NEWPORT de VENIS, color BLANCO y acabado MATE, de 59600x59600 cm (espesor 10.5 mm.), grupo BIa, según UNE-EN 14411, con una absorción de agua E<=0.5%, un módulo de rotura >40 N/mm², una fuerza de rotura con un valor medio de 3310 N (Mín. 1300 N) y una resistencia al deslizamiento R-10" (IFCTEXT)
    Fabricante = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Modelo = "100155940" (IFCTEXT)
    Nombre = "Newport White 59.6x59.6 cm" (IFCTEXT)
    UrlDdP = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraDeclaracion/PDF?articulo=100155941&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
    UrlProducto = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraFicha3/PDF?articulo=100155941&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_Products | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    DdP = "Ver UrlDdP para más información." (IFCTEXT)
    Descripcion = "Baldosas cerámicas de Gres Porcelánico Rectificado, serie NEWPORT de VENIS, color GRIS y acabado MATE, de 80000x80000 cm (espesor 11.1 mm.), grupo BIa, según UNE-EN 14411, con una absorción de agua E<=0.5%, un módulo de rotura >40 N/mm², una fuerza de rotura con un valor medio de 3310 N (Mín. 1300 N) y una resistencia al deslizamiento R-10" (IFCTEXT)
    Fabricante = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Modelo = "100157891" (IFCTEXT)
    Nombre = "Newport Dark Gray 80x80 cm" (IFCTEXT)
    UrlDdP = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraDeclaracion/PDF?articulo=100165480&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
    UrlProducto = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraFicha3/PDF?articulo=100165480&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_Products | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    DdP = "Ver UrlDdP para más información." (IFCTEXT)
    Descripcion = "Baldosas cerámicas de Gres Porcelánico Rectificado, serie NEWPORT de VENIS, color MARRON y acabado MATE, de 45000x90000 cm (espesor 10.5 mm.), grupo BIa, según UNE-EN 14411, con una absorción de agua E<=0.5%, un módulo de rotura >40 N/mm², una fuerza de rotura con un valor medio de 3310 N (Mín. 1300 N) y una resistencia al deslizamiento R-10" (IFCTEXT)
    Fabricante = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Modelo = "100184069" (IFCTEXT)
    Nombre = "Newport Natural 45x90 cm" (IFCTEXT)
    UrlDdP = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraDeclaracion/PDF?articulo=100188693&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
    UrlProducto = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraFicha3/PDF?articulo=100188693&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_Products | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    DdP = "Ver UrlDdP para más información." (IFCTEXT)
    Descripcion = "Baldosas cerámicas de Gres Porcelánico Rectificado, serie NEWPORT de VENIS, color GRIS y acabado MATE, de 80000x80000 cm (espesor 11.1 mm.), grupo BIa, según UNE-EN 14411, con una absorción de agua E<=0.5%, un módulo de rotura >40 N/mm², una fuerza de rotura con un valor medio de 3310 N (Mín. 1300 N) y una resistencia al deslizamiento R-10" (IFCTEXT)
    Fabricante = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Modelo = "100165480" (IFCTEXT)
    Nombre = "Newport Gray 80x80 cm" (IFCTEXT)
    UrlDdP = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraDeclaracion/PDF?articulo=100165481&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
    UrlProducto = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraFicha3/PDF?articulo=100165481&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_Products | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    DdP = "Ver UrlDdP para más información." (IFCTEXT)
    Descripcion = "Baldosas cerámicas de Gres Porcelánico, serie NEWPORT de VENIS, de 80000x80000 cm (espesor 11.1 mm.) y según UNE-EN 14411" (IFCTEXT)
    Fabricante = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Modelo = "100165481" (IFCTEXT)
    Nombre = "Newport Natural 80x80 cm" (IFCTEXT)
    UrlDdP = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraDeclaracion/PDF?articulo=100172693&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
    UrlProducto = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraFicha3/PDF?articulo=100172693&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_Products | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    DdP = "Ver UrlDdP para más información." (IFCTEXT)
    Descripcion = "Baldosas cerámicas de Gres Porcelánico, serie NEWPORT de VENIS, color BLANCO y acabado MATE, de 44300x44300 cm (espesor 9.4 mm.), grupo BIa, según UNE-EN 14411, con una absorción de agua E<=0.5%, un módulo de rotura >40 N/mm², una fuerza de rotura con un valor medio de 3310 N (Mín. 1300 N) y una resistencia al deslizamiento R-10" (IFCTEXT)
    Fabricante = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Modelo = "100172693" (IFCTEXT)
    Nombre = "Newport White 44.3x44.3 cm" (IFCTEXT)
    UrlDdP = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraDeclaracion/PDF?articulo=100173595&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
    UrlProducto = "http://calidad.info-grupo.com:8081/GeneraFicha3/PDF?articulo=100173595&lang=ES&un=0" (IFCTEXT)
  Ecob_Pset_Products: 33 more contents on 13 objects not shown
  Pset_CoveringCommon | properties | on 5 objects (5 IFCCOVERING) | on 5 type objects
    AcabadoSuperficial = "Cemento, Destonificado, Mate, Rectificado, Relieve" (IFCTEXT)
    ClasificacionFragilidad = "n/a" (IFCTEXT)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ElementoExterior = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Estado = "SP" (IFCTEXT)
    IndiceGlobalRedAcustica_(dBA) = "n/a" (IFCLABEL)
    Inflamabilidad = "Clase 0" (IFCTEXT)
    ReaccionAlFuego = "A1FL" (IFCTEXT)
    Referencia = "SP" (IFCTEXT)
    ResistenciaFuego = "A1" (IFCTEXT)
    TransmitanciaTermica_(W/(m2*K)) = 219.0476 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_CoveringCommon | properties | on 5 objects (5 IFCCOVERING) | on 4 type objects
    AcabadoSuperficial = "Cemento, Destonificado, Mate, Rectificado, Relieve" (IFCTEXT)
    ClasificacionFragilidad = "n/a" (IFCTEXT)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ElementoExterior = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Estado = "SP" (IFCTEXT)
    IndiceGlobalRedAcustica_(dBA) = "n/a" (IFCLABEL)
    Inflamabilidad = "Clase 0" (IFCTEXT)
    ReaccionAlFuego = "A1FL" (IFCTEXT)
    Referencia = "SP" (IFCTEXT)
    ResistenciaFuego = "A1" (IFCTEXT)
    TransmitanciaTermica_(W/(m2*K)) = 230. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_CoveringCommon | properties | on 4 objects (4 IFCCOVERING) | on 4 type objects
    AcabadoSuperficial = "Cemento, Destonificado, Mate, Relieve" (IFCTEXT)
    ClasificacionFragilidad = "n/a" (IFCTEXT)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ElementoExterior = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Estado = "SP" (IFCTEXT)
    IndiceGlobalRedAcustica_(dBA) = "n/a" (IFCLABEL)
    Inflamabilidad = "Clase 0" (IFCTEXT)
    ReaccionAlFuego = "A1FL" (IFCTEXT)
    Referencia = "SP" (IFCTEXT)
    ResistenciaFuego = "A1" (IFCTEXT)
    TransmitanciaTermica_(W/(m2*K)) = 244.6809 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_CoveringCommon | properties | on 3 objects (3 IFCCOVERING) | on 3 type objects
    AcabadoSuperficial = "Cemento, Destonificado, Mate, Rectificado, Relieve" (IFCTEXT)
    ClasificacionFragilidad = "n/a" (IFCTEXT)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ElementoExterior = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Estado = "SP" (IFCTEXT)
    IndiceGlobalRedAcustica_(dBA) = "n/a" (IFCLABEL)
    Inflamabilidad = "Clase 0" (IFCTEXT)
    ReaccionAlFuego = "A1FL" (IFCTEXT)
    Referencia = "SP" (IFCTEXT)
    ResistenciaFuego = "A1" (IFCTEXT)
    TransmitanciaTermica_(W/(m2*K)) = 207.2072 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_CoveringCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    AcabadoSuperficial = "n/a" (IFCTEXT)
    ClasificacionFragilidad = "n/a" (IFCTEXT)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ElementoExterior = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Estado = "SP" (IFCTEXT)
    IndiceGlobalRedAcustica_(dBA) = "n/a" (IFCLABEL)
    Inflamabilidad = "Clase 0" (IFCTEXT)
    ReaccionAlFuego = "A1" (IFCTEXT)
    Referencia = "SP" (IFCTEXT)
    ResistenciaFuego = "A1" (IFCTEXT)
    TransmitanciaTermica_(W/(m2*K)) = 207.2072 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_CoveringCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    AcabadoSuperficial = "Antideslizante, Cemento, Destonificado, Mate, Rectificado, Relieve" (IFCTEXT)
    ClasificacionFragilidad = "n/a" (IFCTEXT)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ElementoExterior = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Estado = "SP" (IFCTEXT)
    IndiceGlobalRedAcustica_(dBA) = "n/a" (IFCLABEL)
    Inflamabilidad = "Clase 0" (IFCTEXT)
    ReaccionAlFuego = "A1FL" (IFCTEXT)
    Referencia = "SP" (IFCTEXT)
    ResistenciaFuego = "A1" (IFCTEXT)
    TransmitanciaTermica_(W/(m2*K)) = 219.0476 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_CoveringCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    AcabadoSuperficial = "Antideslizante, Cemento, Destonificado, Mate, Relieve" (IFCTEXT)
    ClasificacionFragilidad = "n/a" (IFCTEXT)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ElementoExterior = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Estado = "SP" (IFCTEXT)
    IndiceGlobalRedAcustica_(dBA) = "n/a" (IFCLABEL)
    Inflamabilidad = "Clase 0" (IFCTEXT)
    ReaccionAlFuego = "A1FL" (IFCTEXT)
    Referencia = "SP" (IFCTEXT)
    ResistenciaFuego = "A1" (IFCTEXT)
    TransmitanciaTermica_(W/(m2*K)) = 244.6809 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_CoveringCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 1 type object
    AcabadoSuperficial = "Destonificado, Mate, Piedra, Relieve" (IFCTEXT)
    ClasificacionFragilidad = "n/a" (IFCTEXT)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ElementoExterior = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Estado = "SP" (IFCTEXT)
    IndiceGlobalRedAcustica_(dBA) = "n/a" (IFCLABEL)
    Inflamabilidad = "Clase 0" (IFCTEXT)
    ReaccionAlFuego = "A1FL" (IFCTEXT)
    Referencia = "SP" (IFCTEXT)
    ResistenciaFuego = "A1" (IFCTEXT)
    TransmitanciaTermica_(W/(m2*K)) = 244.6809 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_CoveringCommon: 7 more contents on 0 objects not shown
  Pset_CoveringFlooring | properties | on 19 objects (19 IFCCOVERING)
    ConSuperficieAntideslizante = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ConSuperficieAntiestatica = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_CoveringFlooring | properties | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    ConSuperficieAntideslizante = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ConSuperficieAntiestatica = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Ifc_Export | properties | on 20 objects (20 IFCCOVERING) | on 19 type objects
    IfcExportAS = "IfcCovering" (IFCTEXT)
    IfcExportType = "FLOORING" (IFCTEXT)
  Ifc_Export | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING) | on 19 type objects
    IfcExportAS = "IfcCovering" (IFCTEXT)
    IfcExportType = "CLADDING" (IFCTEXT)
  Pset_Data | properties | on 38 objects (38 IFCWALLSTANDARDCASE)
    FechaInicioGarantia = "SP" (IFCTEXT)
    FechaInstalacion = "SP" (IFCTEXT)
  Pset_Data | properties | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    AbsorcionAgua = "E<=0.5%" (IFCTEXT)
    CalidadSuperficie = "Sin defectos superficiales" (IFCTEXT)
    Coleccion = "STON-KER" (IFCTEXT)
    Color = "Gris" (IFCTEXT)
    Componentes = "Arcillas, feldespato y esmalte" (IFCTEXT)
    ContenidoReciclado = ">6.5%" (IFCTEXT)
    Dimensiones_(mm) = "596x596x10.5 mm" (IFCTEXT)
    DuracionGarantia = "3" (IFCTEXT)
    ExpansionHumedad_(mm/m) = "<0.1 mm/m" (IFCTEXT)
    ExpansionTermicaLineal = "<(6.5x10e-6)/°K" (IFCTEXT)
    Forma = "Cuadrado" (IFCTEXT)
    FuerzaRotura_(N) = "Valor Medio: 3310 N (Mín. 1300 N)" (IFCTEXT)
    Garantia = "La garantía establecida para las baldosas cerámicas de PORCELANOSA S.A. cumple con los requisitos legales y normativos establecidos para cada país, siendo como mínimo de un periodo de 3 años, siempre que se cumplan con las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento establecidas para cada situación y que el uso se ajuste al indicado para cada producto" (IFCTEXT)
    Grado = "Primera calidad" (IFCTEXT)
    Grupo = "BIa" (IFCTEXT)
    InstruccionesColocacion = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/resources/pdf/inscol/files/GENCER-Instrucciones-de-Colocacion.pdf" (IFCTEXT)
    Material = "Cerámica" (IFCTEXT)
    ModuloRotura_(N/mm2) = ">40 N/mm²" (IFCTEXT)
    Normativa = "ISO-13006:2012; UNE-EN 14411:2012" (IFCTEXT)
    Resbaladicidad = "Clase 1" (IFCTEXT)
    ResistenciaAbrasion = "5: Medium-External Access" (IFCTEXT)
    ResistenciaChoqueTermico = "Cumple con ISO 10545–12" (IFCTEXT)
    ResistenciaHeladas = "Cumple con ISO 10545-9" (IFCTEXT)
    ResistenciaManchas = "Clase 5: Fácilmente lavable con agua" (IFCTEXT)
    ResistenciaQuimica = "Clase 'A' para piscinas y productos de limpieza (resiste ataques); mínima Clase 'B' para ácidos y bases" (IFCTEXT)
    ResponsableGarantia = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Revision = "SP" (IFCTEXT)
    RugosidadSuperficial = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serie = "Newport" (IFCTEXT)
    TestRampa = "R-10" (IFCTEXT)
    TipoActivo = "Fijo" (IFCTEXT)
    VersionUniclass2015 = "v1.8" (IFCTEXT)
    VidaUtil = "50" (IFCTEXT)
  Pset_Data | properties | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    AbsorcionAgua = "E<=0.5%" (IFCTEXT)
    CalidadSuperficie = "Sin defectos superficiales" (IFCTEXT)
    Coleccion = "STON-KER" (IFCTEXT)
    Color = "Gris" (IFCTEXT)
    Componentes = "Arcillas, feldespato y esmalte" (IFCTEXT)
    ContenidoReciclado = ">6.5%" (IFCTEXT)
    Dimensiones_(mm) = "800x800x11.1 mm" (IFCTEXT)
    DuracionGarantia = "3" (IFCTEXT)
    ExpansionHumedad_(mm/m) = "<0.1 mm/m" (IFCTEXT)
    ExpansionTermicaLineal = "<(6.5x10e-6)/°K" (IFCTEXT)
    Forma = "Cuadrado" (IFCTEXT)
    FuerzaRotura_(N) = "Valor Medio: 3310 N (Mín. 1300 N)" (IFCTEXT)
    Garantia = "La garantía establecida para las baldosas cerámicas de PORCELANOSA S.A. cumple con los requisitos legales y normativos establecidos para cada país, siendo como mínimo de un periodo de 3 años, siempre que se cumplan con las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento establecidas para cada situación y que el uso se ajuste al indicado para cada producto" (IFCTEXT)
    Grado = "Primera calidad" (IFCTEXT)
    Grupo = "BIa" (IFCTEXT)
    InstruccionesColocacion = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/resources/pdf/inscol/files/GENCER-Instrucciones-de-Colocacion.pdf" (IFCTEXT)
    Material = "Cerámica" (IFCTEXT)
    ModuloRotura_(N/mm2) = ">40 N/mm²" (IFCTEXT)
    Normativa = "ISO-13006:2012; UNE-EN 14411:2012" (IFCTEXT)
    Resbaladicidad = "Clase 1" (IFCTEXT)
    ResistenciaAbrasion = "5: Medium-External Access" (IFCTEXT)
    ResistenciaChoqueTermico = "Cumple con ISO 10545–12" (IFCTEXT)
    ResistenciaHeladas = "Cumple con ISO 10545-9" (IFCTEXT)
    ResistenciaManchas = "Clase 5: Fácilmente lavable con agua" (IFCTEXT)
    ResistenciaQuimica = "Clase 'A' para piscinas y productos de limpieza (resiste ataques); mínima Clase 'B' para ácidos y bases" (IFCTEXT)
    ResponsableGarantia = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Revision = "SP" (IFCTEXT)
    RugosidadSuperficial = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serie = "Newport" (IFCTEXT)
    TestRampa = "R-10" (IFCTEXT)
    TipoActivo = "Fijo" (IFCTEXT)
    VersionUniclass2015 = "v1.8" (IFCTEXT)
    VidaUtil = "50" (IFCTEXT)
  Pset_Data | properties | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    AbsorcionAgua = "E<=0.5%" (IFCTEXT)
    CalidadSuperficie = "Sin defectos superficiales" (IFCTEXT)
    Coleccion = "Porcelanico" (IFCTEXT)
    Color = "Gris" (IFCTEXT)
    Componentes = "Arcillas, feldespato y esmalte" (IFCTEXT)
    ContenidoReciclado = ">6.5%" (IFCTEXT)
    Dimensiones_(mm) = "443x443x9.4 mm" (IFCTEXT)
    DuracionGarantia = "3" (IFCTEXT)
    ExpansionHumedad_(mm/m) = "<0.1 mm/m" (IFCTEXT)
    ExpansionTermicaLineal = "<(6.5x10e-6)/°K" (IFCTEXT)
    Forma = "Cuadrado" (IFCTEXT)
    FuerzaRotura_(N) = "Valor Medio: 3310 N (Mín. 1300 N)" (IFCTEXT)
    Garantia = "La garantía establecida para las baldosas cerámicas de PORCELANOSA S.A. cumple con los requisitos legales y normativos establecidos para cada país, siendo como mínimo de un periodo de 3 años, siempre que se cumplan con las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento establecidas para cada situación y que el uso se ajuste al indicado para cada producto" (IFCTEXT)
    Grado = "Primera calidad" (IFCTEXT)
    Grupo = "BIa" (IFCTEXT)
    InstruccionesColocacion = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/resources/pdf/inscol/files/GENCER-Instrucciones-de-Colocacion.pdf" (IFCTEXT)
    Material = "Cerámica" (IFCTEXT)
    ModuloRotura_(N/mm2) = ">40 N/mm²" (IFCTEXT)
    Normativa = "ISO-13006:2012; UNE-EN 14411:2012" (IFCTEXT)
    Resbaladicidad = "Clase 1" (IFCTEXT)
    ResistenciaAbrasion = "4: Light-External Access" (IFCTEXT)
    ResistenciaChoqueTermico = "Cumple con ISO 10545–12" (IFCTEXT)
    ResistenciaHeladas = "Cumple con ISO 10545-9" (IFCTEXT)
    ResistenciaManchas = "Clase 5: Fácilmente lavable con agua" (IFCTEXT)
    ResistenciaQuimica = "Clase 'A' para piscinas y productos de limpieza (resiste ataques); mínima Clase 'B' para ácidos y bases" (IFCTEXT)
    ResponsableGarantia = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Revision = "SP" (IFCTEXT)
    RugosidadSuperficial = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serie = "Newport" (IFCTEXT)
    TestRampa = "n/a" (IFCTEXT)
    TipoActivo = "Fijo" (IFCTEXT)
    VersionUniclass2015 = "v1.8" (IFCTEXT)
    VidaUtil = "50" (IFCTEXT)
  Pset_Data | properties | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    AbsorcionAgua = "E<=0.5%" (IFCTEXT)
    CalidadSuperficie = "Sin defectos superficiales" (IFCTEXT)
    Coleccion = "STON-KER" (IFCTEXT)
    Color = "Marron" (IFCTEXT)
    Componentes = "Arcillas, feldespato y esmalte" (IFCTEXT)
    ContenidoReciclado = ">6.5%" (IFCTEXT)
    Dimensiones_(mm) = "400x800x10 mm" (IFCTEXT)
    DuracionGarantia = "3" (IFCTEXT)
    ExpansionHumedad_(mm/m) = "<0.1 mm/m" (IFCTEXT)
    ExpansionTermicaLineal = "<(6.5x10e-6)/°K" (IFCTEXT)
    Forma = "Rectangular" (IFCTEXT)
    FuerzaRotura_(N) = "Valor Medio: 3310 N (Mín. 1300 N)" (IFCTEXT)
    Garantia = "La garantía establecida para las baldosas cerámicas de PORCELANOSA S.A. cumple con los requisitos legales y normativos establecidos para cada país, siendo como mínimo de un periodo de 3 años, siempre que se cumplan con las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento establecidas para cada situación y que el uso se ajuste al indicado para cada producto" (IFCTEXT)
    Grado = "Primera calidad" (IFCTEXT)
    Grupo = "BIa" (IFCTEXT)
    InstruccionesColocacion = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/resources/pdf/inscol/files/GENCER-Instrucciones-de-Colocacion.pdf" (IFCTEXT)
    Material = "Cerámica" (IFCTEXT)
    ModuloRotura_(N/mm2) = ">40 N/mm²" (IFCTEXT)
    Normativa = "ISO-13006:2012; UNE-EN 14411:2012" (IFCTEXT)
    Resbaladicidad = "Clase 1" (IFCTEXT)
    ResistenciaAbrasion = "5: Medium-External Access" (IFCTEXT)
    ResistenciaChoqueTermico = "Cumple con ISO 10545–12" (IFCTEXT)
    ResistenciaHeladas = "Cumple con ISO 10545-9" (IFCTEXT)
    ResistenciaManchas = "Clase 5: Fácilmente lavable con agua" (IFCTEXT)
    ResistenciaQuimica = "Clase 'A' para piscinas y productos de limpieza (resiste ataques); mínima Clase 'B' para ácidos y bases" (IFCTEXT)
    ResponsableGarantia = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Revision = "SP" (IFCTEXT)
    RugosidadSuperficial = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serie = "Newport" (IFCTEXT)
    TestRampa = "R-10" (IFCTEXT)
    TipoActivo = "Fijo" (IFCTEXT)
    VersionUniclass2015 = "v1.8" (IFCTEXT)
    VidaUtil = "50" (IFCTEXT)
  Pset_Data | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    AbsorcionAgua = "E<=0.5%" (IFCTEXT)
    CalidadSuperficie = "Sin defectos superficiales" (IFCTEXT)
    Coleccion = "STON-KER" (IFCTEXT)
    Color = "Beige" (IFCTEXT)
    Componentes = "Arcillas, feldespato y esmalte" (IFCTEXT)
    ContenidoReciclado = ">6.5%" (IFCTEXT)
    Dimensiones_(mm) = "596x596x10.5 mm" (IFCTEXT)
    DuracionGarantia = "3" (IFCTEXT)
    ExpansionHumedad_(mm/m) = "<0.1 mm/m" (IFCTEXT)
    ExpansionTermicaLineal = "<(6.5x10e-6)/°K" (IFCTEXT)
    Forma = "Cuadrado" (IFCTEXT)
    FuerzaRotura_(N) = "Valor Medio: 3310 N (Mín. 1300 N)" (IFCTEXT)
    Garantia = "La garantía establecida para las baldosas cerámicas de PORCELANOSA S.A. cumple con los requisitos legales y normativos establecidos para cada país, siendo como mínimo de un periodo de 3 años, siempre que se cumplan con las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento establecidas para cada situación y que el uso se ajuste al indicado para cada producto" (IFCTEXT)
    Grado = "Primera calidad" (IFCTEXT)
    Grupo = "BIa" (IFCTEXT)
    InstruccionesColocacion = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/resources/pdf/inscol/files/GENCER-Instrucciones-de-Colocacion.pdf" (IFCTEXT)
    Material = "Cerámica" (IFCTEXT)
    ModuloRotura_(N/mm2) = ">40 N/mm²" (IFCTEXT)
    Normativa = "ISO-13006:2012; UNE-EN 14411:2012" (IFCTEXT)
    Resbaladicidad = "Clase 1" (IFCTEXT)
    ResistenciaAbrasion = "5: Medium-External Access" (IFCTEXT)
    ResistenciaChoqueTermico = "Cumple con ISO 10545–12" (IFCTEXT)
    ResistenciaHeladas = "Cumple con ISO 10545-9" (IFCTEXT)
    ResistenciaManchas = "Clase 5: Fácilmente lavable con agua" (IFCTEXT)
    ResistenciaQuimica = "Clase 'A' para piscinas y productos de limpieza (resiste ataques); mínima Clase 'B' para ácidos y bases" (IFCTEXT)
    ResponsableGarantia = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Revision = "SP" (IFCTEXT)
    RugosidadSuperficial = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serie = "Newport" (IFCTEXT)
    TestRampa = "R-10" (IFCTEXT)
    TipoActivo = "Fijo" (IFCTEXT)
    VersionUniclass2015 = "v1.8" (IFCTEXT)
    VidaUtil = "50" (IFCTEXT)
  Pset_Data | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    AbsorcionAgua = "E<=0.5%" (IFCTEXT)
    CalidadSuperficie = "Sin defectos superficiales" (IFCTEXT)
    Coleccion = "STON-KER" (IFCTEXT)
    Color = "Blanco" (IFCTEXT)
    Componentes = "Arcillas, feldespato y esmalte" (IFCTEXT)
    ContenidoReciclado = ">6.5%" (IFCTEXT)
    Dimensiones_(mm) = "596x596x10.5 mm" (IFCTEXT)
    DuracionGarantia = "3" (IFCTEXT)
    ExpansionHumedad_(mm/m) = "<0.1 mm/m" (IFCTEXT)
    ExpansionTermicaLineal = "<(6.5x10e-6)/°K" (IFCTEXT)
    Forma = "Cuadrado" (IFCTEXT)
    FuerzaRotura_(N) = "Valor Medio: 3310 N (Mín. 1300 N)" (IFCTEXT)
    Garantia = "La garantía establecida para las baldosas cerámicas de PORCELANOSA S.A. cumple con los requisitos legales y normativos establecidos para cada país, siendo como mínimo de un periodo de 3 años, siempre que se cumplan con las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento establecidas para cada situación y que el uso se ajuste al indicado para cada producto" (IFCTEXT)
    Grado = "Primera calidad" (IFCTEXT)
    Grupo = "BIa" (IFCTEXT)
    InstruccionesColocacion = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/resources/pdf/inscol/files/GENCER-Instrucciones-de-Colocacion.pdf" (IFCTEXT)
    Material = "Cerámica" (IFCTEXT)
    ModuloRotura_(N/mm2) = ">40 N/mm²" (IFCTEXT)
    Normativa = "ISO-13006:2012; UNE-EN 14411:2012" (IFCTEXT)
    Resbaladicidad = "Clase 1" (IFCTEXT)
    ResistenciaAbrasion = "4: Light-External Access" (IFCTEXT)
    ResistenciaChoqueTermico = "Cumple con ISO 10545–12" (IFCTEXT)
    ResistenciaHeladas = "Cumple con ISO 10545-9" (IFCTEXT)
    ResistenciaManchas = "Clase 5: Fácilmente lavable con agua" (IFCTEXT)
    ResistenciaQuimica = "Clase 'A' para piscinas y productos de limpieza (resiste ataques); mínima Clase 'B' para ácidos y bases" (IFCTEXT)
    ResponsableGarantia = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Revision = "SP" (IFCTEXT)
    RugosidadSuperficial = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serie = "Newport" (IFCTEXT)
    TestRampa = "R-10" (IFCTEXT)
    TipoActivo = "Fijo" (IFCTEXT)
    VersionUniclass2015 = "v1.8" (IFCTEXT)
    VidaUtil = "50" (IFCTEXT)
  Pset_Data | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    AbsorcionAgua = "E<=0.5%" (IFCTEXT)
    CalidadSuperficie = "Sin defectos superficiales" (IFCTEXT)
    Coleccion = "Porcelanico" (IFCTEXT)
    Color = "Beige" (IFCTEXT)
    Componentes = "Arcillas, feldespato y esmalte" (IFCTEXT)
    ContenidoReciclado = ">6.5%" (IFCTEXT)
    Dimensiones_(mm) = "443x443x9.4 mm" (IFCTEXT)
    DuracionGarantia = "3" (IFCTEXT)
    ExpansionHumedad_(mm/m) = "<0.1 mm/m" (IFCTEXT)
    ExpansionTermicaLineal = "<(6.5x10e-6)/°K" (IFCTEXT)
    Forma = "Cuadrado" (IFCTEXT)
    FuerzaRotura_(N) = "Valor Medio: 3310 N (Mín. 1300 N)" (IFCTEXT)
    Garantia = "La garantía establecida para las baldosas cerámicas de PORCELANOSA S.A. cumple con los requisitos legales y normativos establecidos para cada país, siendo como mínimo de un periodo de 3 años, siempre que se cumplan con las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento establecidas para cada situación y que el uso se ajuste al indicado para cada producto" (IFCTEXT)
    Grado = "Primera calidad" (IFCTEXT)
    Grupo = "BIa" (IFCTEXT)
    InstruccionesColocacion = "http://www.porcelanosa.com/product_finder/resources/pdf/inscol/files/GENCER-Instrucciones-de-Colocacion.pdf" (IFCTEXT)
    Material = "Cerámica" (IFCTEXT)
    ModuloRotura_(N/mm2) = ">40 N/mm²" (IFCTEXT)
    Normativa = "ISO-13006:2012; UNE-EN 14411:2012" (IFCTEXT)
    Resbaladicidad = "Clase 1" (IFCTEXT)
    ResistenciaAbrasion = "5: Medium-External Access" (IFCTEXT)
    ResistenciaChoqueTermico = "Cumple con ISO 10545–12" (IFCTEXT)
    ResistenciaHeladas = "Cumple con ISO 10545-9" (IFCTEXT)
    ResistenciaManchas = "Clase 5: Fácilmente lavable con agua" (IFCTEXT)
    ResistenciaQuimica = "Clase 'A' para piscinas y productos de limpieza (resiste ataques); mínima Clase 'B' para ácidos y bases" (IFCTEXT)
    ResponsableGarantia = "bim.gp@porcelanosagrupo.com" (IFCTEXT)
    Revision = "SP" (IFCTEXT)
    RugosidadSuperficial = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serie = "Newport" (IFCTEXT)
    TestRampa = "R-10" (IFCTEXT)
    TipoActivo = "Fijo" (IFCTEXT)
    VersionUniclass2015 = "v1.8" (IFCTEXT)
    VidaUtil = "50" (IFCTEXT)
  Pset_Data: 42 more contents on 10 objects not shown
  Ecob_Pset_BaseQuantities | properties | on 6 objects (6 IFCCOVERING)
    Anchura_(mm) = 443. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Area_(m2) = 0.196249 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Longitud_(mm) = 443. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Perimetro_(mm) = 1772. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Ecob_Pset_BaseQuantities | properties | on 5 objects (5 IFCCOVERING)
    Anchura_(mm) = 596. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Area_(m2) = 0.355216 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Longitud_(mm) = 596. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Perimetro_(mm) = 2384. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Ecob_Pset_BaseQuantities | properties | on 5 objects (5 IFCCOVERING)
    Anchura_(mm) = 400. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Area_(m2) = 0.32 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Longitud_(mm) = 800. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Perimetro_(mm) = 2400. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Ecob_Pset_BaseQuantities | properties | on 4 objects (4 IFCCOVERING)
    Anchura_(mm) = 800. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Area_(m2) = 0.64 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Longitud_(mm) = 800. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Perimetro_(mm) = 3200. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Ecob_Pset_BaseQuantities | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Anchura_(mm) = 450. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Area_(m2) = 0.405 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Longitud_(mm) = 900. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Perimetro_(mm) = 2700. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Ecob_Pset_BaseQuantities | properties | on 6 type objects
    Altura_(mm) = 443. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Area_(m2) = 0.196249 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Espesor_(mm) = 9.4 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longitud_(mm) = 443. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Ecob_Pset_BaseQuantities | properties | on 5 type objects
    Altura_(mm) = 596. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Area_(m2) = 0.355216 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Espesor_(mm) = 10.5 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longitud_(mm) = 596. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Ecob_Pset_BaseQuantities | properties | on 5 type objects
    Altura_(mm) = 333. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Area_(m2) = 0.333 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Espesor_(mm) = 9.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longitud_(mm) = 1000. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Ecob_Pset_BaseQuantities: 8 more contents on 0 objects not shown