**RECOMENDACIONES BÁSICAS DE MANTENCIÓN**

**PARA PISO VINILICO**

**Limpieza diaria**

El polvo y las arenas dañarán la superficie del piso, la impregnación de las sustancias podría decolorar el piso de PVC, por lo tanto, debemos eliminar estas sustancias y barrer a tiempo.

**Evitar el uso de equipos de limpieza duros y ásperos**

Cuando ocurre una impregnación grave, se debe usar un reactivo neutro y fregar el piso con la mopa húmeda después. Para evitar que objetos filosos dañen el piso, debe prohibirse el uso de esponjas abrasivas de acero y la almohadilla de fregado.

**Prohibido el remojo del piso**

La inmersión en agua durante mucho tiempo afectará la vida útil del piso, aunque el piso de SPC es impermeable, el agua ingresará en las piezas de la junta y dará lugar a una conexión suelta.

**Manchas complicadas**

Utilice alcohol para eliminar el contaminante especial como manchas de pintura o algún solvente de esta tipología.